<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.5" y1="52" x2="6.5" y2="52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.5" y1="52" x2="6.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.5" y1="0" x2="30.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.5" y1="0" x2="30.5" y2="52" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="max10">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="POKEYMAXQUADADAPTOR" library="ic-package" package="DIL40" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUD" library="max10" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="QUADPLUG" library="ic-package" package="DIL40" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OTHER" library="max10" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RW_N">
<contactref element="QUADPLUG" pad="2"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PHI2">
<contactref element="QUADPLUG" pad="24"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="QUADPLUG" pad="16"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="QUADPLUG" pad="15"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="QUADPLUG" pad="14"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="13"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="12"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="QUADPLUG" pad="9"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="40"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="QUADPLUG" pad="8"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="39"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="QUADPLUG" pad="7"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="3"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="QUADPLUG" pad="4"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="QUADPLUG" pad="5"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="QUADPLUG" pad="6"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="QUADPLUG" pad="20"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V0">
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="17"/>
<contactref element="QUADPLUG" pad="40"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="21"/>
<contactref element="AUD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="27"/>
<contactref element="AUD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="QUADPLUG" pad="29"/>
<contactref element="AUD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="QUADPLUG" pad="23"/>
<contactref element="AUD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P7">
<contactref element="QUADPLUG" pad="33"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P6">
<contactref element="QUADPLUG" pad="32"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="QUADPLUG" pad="35"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="34"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="37"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="13"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="QUADPLUG" pad="36"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="QUADPLUG" pad="39"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="15"/>
</signal>
<signal name="P0">
<contactref element="QUADPLUG" pad="38"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CS1">
<contactref element="QUADPLUG" pad="1"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="31"/>
</signal>
<signal name="CS2">
<contactref element="QUADPLUG" pad="22"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="30"/>
</signal>
<signal name="CS3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="11"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="29"/>
</signal>
<signal name="CS4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="19"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SOD3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="10"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="26"/>
</signal>
<signal name="SOD4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="17"/>
<contactref element="OTHER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IRQ4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="18"/>
<contactref element="OTHER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SID4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="25"/>
<contactref element="OTHER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BCLK4">
<contactref element="QUADPLUG" pad="26"/>
<contactref element="OTHER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SID3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="30"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BCLK3">
<contactref element="QUADPLUG" pad="31"/>
<contactref element="POKEYMAXQUADADAPTOR" pad="24"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
